
设备购买合同

甲方： 东莞市道滘镇专职消防队      
乙方：                             
经甲、乙双方充分友好协商，就购买 厨房设备 特订立本合同，以便共同遵守。

一、设备的名称、规格型号、质量及数量

	序号
	设备名称
	参数（尺寸）
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	1
	四门冷冻柜
	1200*735*1950mm；制冷方式：直冷
温度范围：-15℃～-6℃/0℃～10℃
	1
	台
	
	
	

	2
	四层平板架
	1500*500*1500mm；面板采用201＃δ=1.0mm不锈钢板制作，层
板采用201＃δ=0.8mm不锈钢板制作，采用
201＃δ=1.0mm38×38不锈钢管制脚架，配
可调节子弹脚。
	1
	张
	
	
	

	3
	地台架
	1200*600*200mm；面板采用201＃δ=1.0mm不锈钢板制作，层
板采用201＃δ=0.8mm不锈钢板制作。
	2
	张
	
	
	

	4
	开水器连座
	容量60L,功率：380V/6KW
	1
	台
	
	
	

	5
	四层管架
	1500*500*1500mm；脚管采用201＃δ=1.0mm38×38不锈钢管制。
	2
	个
	
	
	

	6
	双层工作台
	1500*600*800mm；面板采用201＃δ=1.0mm不锈钢板制作，层
板采用201＃δ=0.8mm不锈钢板制作。
	2
	张
	
	
	

	7
	拼台
	400*900*800+400mm；面板采用201＃δ=1.0mm不锈钢板制作，层
板采用201＃δ=0.8mm不锈钢板制作，采用
201＃δ=1.0mm38×38不锈钢管制脚架，配
可调节子弹脚。
	2
	张
	
	
	

	8
	单头单尾炒炉
	1100*900*800+400mm；优质201#不锈钢，面板1.2，侧板1.0,炉架
采用不锈钢38*25管制造，双层炉面设计，
使用优质耐火材料隔热，锅圈采用球墨铸
铁制作而成，180W中压鼓风机，85#传统节能直燃式炉头。
	2
	台
	
	
	

	9
	油网烟罩
	4000*900*500mm；采用201＃δ=1.0mm不锈钢板制作。
	4
	米
	
	
	

	10
	双头例汤炉
	1400*700*550+300mm；优质201#不锈钢，面板1.0，侧板1.2,炉架
采用不锈钢38*25管制造，双层炉面设计，
使用优质耐火材料隔热，锅圈采用球墨铸
铁制作而成，250W中压鼓风机。
	1
	台
	
	
	

	11
	24盘双门蒸饭柜
	1435*650*1475mm；功率：380V/24KW
配14个蒸饭盘。
	1
	台
	
	
	

	12
	留样冰箱
	510*520*1760mm；内外箱体采用彩钢喷涂

板，采用环保高密整体发

泡技术，发泡厚度

40mm ，使用环保制冷

剂，高精度控温器。
	1
	台
	
	
	

	13
	保温饭桶车
	500*500*800mm；功率：220V/3KW
	1
	台
	
	
	

	14
	四格保温台
	1430*660*800mm；功率：220V/3KW
	2
	张
	
	
	

	15
	不锈钢洗碗槽
	1600*630*800+110mm；面板、星盆采用304＃δ=1.0mm不锈钢板制
作，不锈钢落水器，横管采用304＃δ
=0.8mm38×25及25×25不锈钢管制作，脚
管采用304＃δ=1.0mm38×38不锈钢管制
作，配可调节子弹脚、三个水龙头。
	1
	张
	
	
	

	16
	双孔收糠车
	1200*700*800mm；面板采用201＃δ=1.0mm不锈钢板制作，层
板采用201＃δ=0.8mm不锈钢板制作，采用
201＃δ=1.0mm38×38不锈钢管制脚架，配
可调节子弹脚。
	1
	个
	
	
	

	17
	高温双门消毒柜
	1150*500*1890mm；功率：220V/1.2KW
高温热风循环。
	1
	个
	
	
	

	18
	22寸 加棉风柜
	功率：380V/7.5KW；镀锌板柜体，δ=1.2mm；内置优质扇叶轮，低噪音猪笼旦、转轴与轴承。骨架采用50*50mm优质角铁并作防锈处理。
	1
	个
	
	
	

	19
	20000风量低空净化器
	950*960*1290mm；电压功率：220V/600W。
	1
	个
	
	
	

	20
	大变口
	600*400/400*400mm；采用1.0mm镀锌板制做。
	2
	个
	
	
	

	21
	直管
	600*400/400*400mm；采用1.0mm镀锌板制做。
	22
	米
	
	
	

	22
	弯头
	600*400/400*400mm；采用1.0mm镀锌板制做。
	3
	个
	
	
	

	23
	帆布
	600*400mm，耐高温帆布。
	1
	幅
	
	
	

	24
	风管辅材
	法兰、密封条、吊架、螺丝等。
	1
	项
	
	
	

	25
	厨房抽烟专用灭火系统
	单瓶装CMJS10-1-MY。
	1
	套
	
	
	

	26
	设备电箱双开
	采用标准电箱，变频启动。
	1
	个
	
	
	

	27
	设备架子
	1000*500*20mm；支架采用优质槽钢及角铁制作。
	2
	个
	
	
	

	28
	五金配件和其他
	玻璃胶、接装电线、螺丝、垫片、密封圈等。
	1
	项
	
	
	

	29
	不锈钢大餐盘
	355*265*22mm；采用食品级304 材质0.8MM
重量：360克。
	50
	个
	
	
	

	30
	不锈钢饭汤碗
	14CM；采用食品级304材质，重量：≥105克，口径≥14cm，高度≥6.6cm。
	50
	个
	
	
	

	31
	不锈钢餐更
	2CM；采用食品级304材质。
	50
	个
	
	
	

	32
	不锈钢筷子
	23CM；采用食品级304材质。
	50
	双
	
	
	

	合计
	
	


二、合同价格

1、设备总价为人民币（大写）：                  　　　　　　　　

2、总价中包括设备金额、送货吊装费用、人工费、税费及合同实施过程中为履行本合同所需的全部费用。
3、本合同价为固定不变价。

三、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

付款方式

1、甲方以人民币货币形式支付给乙方。

2、付款方式：一次性支付货款。

3、付款时间：甲方设备验收确认并收到乙方开具发票申请支付之日起30个工作日内付清款项。若乙方未及时提供等额有效发票给甲方进行请款的，甲方付款时间可作相应顺延，且甲方不承担相应的延期付款责任。

4、因甲方使用的是财政资金，甲方在前款约定的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在约定时间内提出办理财政支付申请手续的，即视为甲方已经按期支付款项。因政府财政审批等任何原因导致款项实际到账时间有迟延的，均不视为甲方逾期付款。

5、附乙方指定收款账号：

账户名： 

账号： 

开户行： 

五、送货、安装与验收

1．送货地点：按甲方指定的地点。
2．送货时间：合同生效后 20 工作日内。
3．乙方应将货物、产品合格证明、使用维护说明及本合同约定的其他材料一次运至交货地点，并负责卸货、安装、调试。甲方应在安装调试完成后进行验收；甲方验收合格并签字确认前，货物的所有权及毁损、灭失风险由乙方承担。
六、产品质量保证与售后服务

1、乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

2、乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

3、设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

4、质保期：（1）本项目全部厨房设备整体质保期1年，自整套设备安装调试完成、正式验收合格签字之日起计算。质保期内为全免费质保，包含设备整机、所有零部件、辅材配件、人工上门服务费，甲方无需承担任何配件费、差旅费、维修工时费。

（2）质保范围内：因设备本身质量问题、工艺缺陷造成的故障、损坏，由乙方免费更换配件或整机；人为损坏、不当操作除外。

（3）售后响应：设备发生故障，乙方接到报修后2小时内响应，4小时到达现场开展维修处理；如故障无法现场修复，应在48小时内提供备用设备，保障食堂正常使用。乙方未按前述时限履行的，甲方有权委托第三方维修或采购替代设备，相关费用由乙方承担；甲方有权从应付未付款项中直接扣除，不足部分由乙方赔偿。
七、违约责任
乙方未按约定期限交货、完成安装调试、通过验收或履行质保及售后义务的，每逾期一日，应按合同总价款的 0.1%向甲方支付违约金；逾期超过10日或经甲方催告后仍未改正的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已付款项，乙方向甲方支付违约金  15000 元，并赔偿甲方全部损失。乙方交付的设备不符合约定或法定质量标准的，甲方有权要求修理、更换、退货、减少价款或解除合同，相关费用及损失由乙方承担，甲方解除合同的，乙方还应向甲方支付 15000 元违约金。
八、合同纠纷的解决

1、甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。 

2、本合同履行地为   东莞 ，因履行本合同发生的争议，双方协商不成的，均可向 甲方 所在地法院提起诉讼。

九、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十、其它约定事项

本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，本合同双方签字生效(扫描件有效)。

甲方（盖章）：东莞市道滘镇专职消防队       乙方（盖章）：  

代表人（签字）：                           代表人（签字）：                 
日    期：    年   月   日                  日    期：    年   月   日                        


