[bookmark: _GoBack]东莞市道滘镇专职消防队厨房设备
购置项目需求书
一、项目概况
1.项目名称：东莞市道滘镇专职消防队厨房设备购置项目
2.采购单位：东莞市道滘镇专职消防队
3.预算金额：人民币壹拾叁万零肆佰伍拾玖元整（小写：130459.00元）
二：采购项目技术规格、参数及要求：
注：在《用户需求书》中所提供的货物参数要求，其目的仅仅是为了使投标人更加准确地了解招标要求，不构成对投标单位所报品牌的任何约束；投标人所投货物参数应满足《用户需求书》中的要求。
采购项目需求一览表：
	序号
	产品名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	四门冷冻柜
	1200*735*1950mm；制冷方式：直冷
温度范围：-15℃～-6℃/0℃～10℃。
	台
	1
	

	2
	四层平板架
	1500*500*1500mm；面板采用201＃δ=1.0mm不锈钢板制作，层
板采用201＃δ=0.8mm不锈钢板制作，采用
201＃δ=1.0mm38×38不锈钢管制脚架，配
可调节子弹脚。
	张
	1
	

	3
	地台架
	1200*600*200mm；面板采用201＃δ=1.0mm不锈钢板制作，层
板采用201＃δ=0.8mm不锈钢板制作。
	张
	2
	

	4
	开水器连座
	容量60L,功率：380V/6KW
	台
	1
	

	5
	四层管架
	1500*500*1500mm；脚管采用201＃δ=1.0mm38×38不锈钢管制。
	个
	2
	

	6
	双层工作台
	1500*600*800mm；面板采用201＃δ=1.0mm不锈钢板制作，层
板采用201＃δ=0.8mm不锈钢板制作。
	张
	2
	

	7
	拼台
	400*900*800+400mm；面板采用201＃δ=1.0mm不锈钢板制作，层
板采用201＃δ=0.8mm不锈钢板制作，采用
201＃δ=1.0mm38×38不锈钢管制脚架，配
可调节子弹脚。
	张
	2
	

	8
	单头单尾炒炉
	1100*900*800+400mm；优质201#不锈钢，面板1.2，侧板1.0,炉架
采用不锈钢38*25管制造，双层炉面设计，
使用优质耐火材料隔热，锅圈采用球墨铸
铁制作而成，180W中压鼓风机，85#传统节能直燃式炉头。
	台
	2
	

	9
	油网烟罩
	4000*900*500mm；采用201＃δ=1.0mm不锈钢板制作。
	米
	4
	

	10
	双头例汤炉
	1400*700*550+300mm；优质201#不锈钢，面板1.0，侧板1.2,炉架
采用不锈钢38*25管制造，双层炉面设计，
使用优质耐火材料隔热，锅圈采用球墨铸
铁制作而成，250W中压鼓风机。
	台
	1
	

	11
	24盘双门蒸饭柜
	1435*650*1475mm；功率：380V/24KW
配14个蒸饭盘。
	台
	1
	

	12
	留样冰箱
	510*520*1760mm；内外箱体采用彩钢喷涂
板，采用环保高密整体发
泡技术，发泡厚度
40mm ，使用环保制冷
剂，高精度控温器。
	台
	1
	

	13
	保温饭桶车
	500*500*800mm；功率：220V/3KW
	台
	1
	

	14
	四格保温台
	1430*660*800mm；功率：220V/3KW
	张
	2
	

	15
	不锈钢洗碗槽
	1600*630*800+110mm；面板、星盆采用304＃δ=1.0mm不锈钢板制
作，不锈钢落水器，横管采用304＃δ
=0.8mm38×25及25×25不锈钢管制作，脚
管采用304＃δ=1.0mm38×38不锈钢管制
作，配可调节子弹脚、三个水龙头。
	张
	1
	

	16
	双孔收糠车
	1200*700*800mm；面板采用201＃δ=1.0mm不锈钢板制作，层
板采用201＃δ=0.8mm不锈钢板制作，采用
201＃δ=1.0mm38×38不锈钢管制脚架，配
可调节子弹脚。
	个
	1
	

	17
	高温双门消毒柜
	1150*500*1890mm；功率：220V/1.2KW
高温热风循环。
	个
	1
	

	18
	22寸 加棉风柜
	功率：380V/7.5KW；镀锌板柜体，δ=1.2mm；内置优质扇叶轮，低噪音猪笼旦、转轴与轴承。骨架采用50*50mm优质角铁并作防锈处理。
	个
	1
	

	19
	20000风量低空净化器
	950*960*1290mm；电压功率：220V/600W。
	个
	1
	

	20
	大变口
	600*400/400*400mm；采用1.0mm镀锌板制做。
	个
	2
	

	21
	直管
	600*400/400*400mm；采用1.0mm镀锌板制做。
	米
	22
	

	22
	弯头
	600*400/400*400mm；采用1.0mm镀锌板制做。
	个
	3
	

	23
	帆布
	600*400mm，耐高温帆布。
	幅
	1
	

	24
	风管辅材
	法兰、密封条、吊架、螺丝等。
	项
	1
	

	25
	加装一套厨房抽烟专用灭火系统
	单瓶装CMJS10-1-MY。
	套
	1
	

	26
	设备电箱双开
	采用标准电箱，变频启动。
	个
	1
	

	27
	设备架子
	1000*500*20mm；支架采用优质槽钢及角铁制作。
	个
	2
	

	28
	五金配件和其他
	玻璃胶、接装电线、螺丝、垫片、密封圈等。
	项
	1
	

	29
	食品级304不锈钢大餐盘
	355*265*22mm；采用食品级304 材质0.8MM
重量：360克。
	个
	50
	

	30
	食品级304不锈钢饭汤碗
	14CM；采用食品级304材质，重量：≥105克，口径≥14cm，高度≥6.6cm。
	个
	50
	

	31
	食品级304不锈钢餐更
	2CM；采用食品级304材质。
	个
	50
	

	32
	食品级304不锈钢筷子
	23CM；采用食品级304材质。
	双
	50
	



三、服务要求
1、供方向需方所提供的产品须与需求书的品目及要求完全一致（包括产品参数、产品数量等）。
2、投标报价包括项目金额、质保期、项目数量、税费及项目过程中其它不可预见费用等项目相关的一切费用。
3、质保期：（1）本项目全部厨房设备整体质保期1年，自整套设备安装调试完成、正式验收合格签字之日起计算。质保期内为全免费质保，包含设备整机、所有零部件、辅材配件、人工上门服务费，采购人无需承担任何配件费、差旅费、维修工时费。
（2）质保范围内：因设备本身质量问题、工艺缺陷造成的故障、损坏，由成交供应商免费更换配件或整机；人为损坏、不当操作除外。
（3）售后响应：设备发生故障，供应商接到报修后2小时内响应，4小时到达现场开展维修处理；如故障无法现场修复，应在48小时内提供备用设备，保障食堂正常使用。
四、结算方式
1、供方在交付产品并验收合格后，提供等额有效发票之日起30个工作日内一次性全部支付供方中标金额（开具的发票单位名称、金额必须与中标方中标公司名称、金额相一致）。
因需方使用的是财政资金，需方在前款约定的付款时间为需方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），需方在约定时间内提出办理财政支付申请手续的，即视为需方已经按期支付款项。因政府财政审批等任何原因导致款项实际到账时间有迟延的，均不视为需方逾期付款。
2、付款方式：需方以人民币货币支付给供方，以转账的方式支付。
五、投标人资格与资质的要求：
1、须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
2、经营范围：具有厨房设备销售、安装相关经营范围。
3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
    4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
    5、凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。
    6、本项目不接受联合体投标。 
六、招标废标条件
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 
　　1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
　　3.投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的； 
　　4.因重大变故，采购任务取消的。 
5.投标文件未按规定签名、盖章的。
　　废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
七、最高限价及定标方式
1.最高限价：130459.00元（即报价不得高于最高限价）。
2.定标方式：采用最低评标价法确定成交候选人，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交候选人。最低报价相同的，采用随机摇珠的方式确定成交候选人。
八、投标文件密封和标记
 1、投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。
2、所有信封（包括内外层信封）均应：
 1) 清楚标明递交至：东莞市道滘镇外环路牛仔洲工业区华美路3号。
 2) 注明项目名称（）和“在年月日时分（24小时制）之前不得启封”的字样。
 3）清楚标明投标人名称和地址。
3、如果外层信封未按本条要求加写标记和密封，招标人或招标代理机构对误投或过早启封概不负责。
九、投标截止时间
1、本项目递交投标文件的截止时间为【年月日时分（24小时制）】。
2、招标人或招标代理机构将拒绝并原封退回截止期后收到的任何投标文件。
3、投标会议签到和开标时须由投标人的法定代表人或其授权代表参加，参加开标的代表携带法人证明书、授权委托书（法人参加除外）、有效的身份证准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。
十、投标文件的修改与撤回
     1、投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给招标代理机构。
2、投标人的修改或撤回通知应按规定编制、密封、标记和发送。
     3、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。
  4、从投标截止时间至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
十一、开标
递交投标文件的截止时间后，招标人或招标代理对投标文件开启，并现场宣读投标报价，按定标方式确定中标人候选人。
十二、投标文件组成
投标文件组成包括但不限于：投标文件封面、投标函、投标承诺书、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、法定代表人授权委托书（如法人到会，无需委托书）、法定代表人身份证明书。投标文件未包括投标函、投标承诺书、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、法定代表人授权委托书（如法人到会，无需委托书）、法定代表人身份证明书中的任何一项的为无效投标文件。






投标文件格式





















投标文件



项目名称：
采购人：
投标人：（盖公章）
递交地点：

在     年   月   日   时   分（24小时制）之前不得启封







注意：所有信封（包括内外层信封）均附本页。

[bookmark: _Toc289852512][bookmark: _Toc345147962][bookmark: _Toc206142698][bookmark: _Toc188989188][bookmark: _Toc222777565]一、报价函
致：东莞市道滘镇专职消防队

    1、根据你方采购项目编号为的东莞市道滘镇专职消防队厨房设备购置项目需求说明，我方愿意承担该项目，我方报价为人民币           （RMB元）。
2、我方已详细审核采购公告和采购项目需求说明，包括有关附件。
3、一旦我方中标，我方保证签订的合同生效之日质保期：（1）本项目全部厨房设备整体质保期1年，自整套设备安装调试完成、正式验收合格签字之日起计算。质保期内为全免费质保，包含设备整机、所有零部件、辅材配件、人工上门服务费，采购人无需承担任何配件费、差旅费、维修工时费。
（2）质保范围内：因设备本身质量问题、工艺缺陷造成的故障、损坏，由成交供应商免费更换配件或整机；人为损坏、不当操作除外。
（3）售后响应：设备发生故障，供应商接到报修后2小时内响应，4小时到达现场开展维修处理；如故障无法现场修复，应在48小时内提供备用设备，保障食堂正常使用。
4、我方承诺所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。
5、除非另外达成协议并生效，本报价函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：（盖公司法人公章）
单位地址：								
法定代表人或授权代理人：（签章）
邮政编码：		电话：		传真：		
日期：    年  月  日

 (注：1、本投标函篇幅超过壹页的,须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写)







二、投标承诺书
致：东莞市道滘镇专职消防队
本公司参加东莞市道滘镇专职消防队厨房设备购置项目采购项目的政府采购活动，并声明：
本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚询价文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。
特此声明！



投标人名称（加盖公章）：
日期：








[bookmark: _Toc429648422][bookmark: _Toc417050658]三、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市道滘镇专职消防队
本公司参加东莞市道滘镇专职消防队厨房设备购置项目的政府采购活动，并声明：
本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 特此声明！


投标人名称（加盖公章）：
日期：










[bookmark: _Toc417050664][bookmark: _Toc88985368][bookmark: _Toc210188797][bookmark: _Toc429648426]四、法定代表人授权委托书

致：东莞市道滘镇专职消防队
本委托书声明：在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表（供应商名称）委托在下面签字的（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就东莞市道滘镇专职消防队厨房设备购置项目采购项目采购的相关服务的报价和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件）。
本委托书于　年　月　日签字生效。

	授权代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处








投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签名或盖私章）：
授权代表（签名或盖私章）：
日期：

[bookmark: _Toc429648425][bookmark: _Toc417050663]五、法定代表人身份证明书

致：东莞市道滘镇专职消防队
本证明书声明：注册于（国家名称）的　　（供应商名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人身份证复印件）。
特此证明。

	法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处








投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签名或盖私章）：
日期：
