《广东省历史文化名村东莞市凤岗镇黄洞村保护规划（2021-2035年）》
批后成果公示稿（简本）

一、规划概述
1.编制目的
为切实保护好广东省历史文化名村黄洞村的历史文化遗产，推进科学管理和合理利用，促进城乡高质量发展，响应粤港澳大湾区建设文化湾区的战略，根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国文物保护法》《历史文化名城名镇名村保护条例》的有关规定，编制本规划。
2.规划目标
指导黄洞村历史文化名村保护工作，改善人居环境，积极推进历史文化名村的活化与展示，实现历史文化遗产及环境的有效保护和永续利用，激发地区社会经济活力，提升东莞市客侨文化影响力。
3.规划范围与期限
（1）规划范围
规划范围为黄洞村行政范围全域，总面积约为11.7平方公里。
确定传统风貌较完整地段作为名村保护范围，面积17.99公顷。
（2）规划期限
生效日期：本规划经广东省人民政府批准后，自公布之日起开始实施。
规划期限：本期规划期限为2021-2035年。其中，近期保护与建设行动措施的期限为5年，即2021-2025年，远期保护与建设相关行动措施的期限为2026-2035年。

二、历史文化价值与特色
1.历史文化价值
（1）东莞客侨聚落历史发展的见证。
（2）布局科学合理，蕴含传统堪舆文化意蕴。
（3）融合中西艺术的客侨建筑艺术。
（4）广东“客侨”文化重要传播地。
2.历史文化特色
（1）“山-水-林-村”山水格局特色。
（2）规划科学合理、具有风水意蕴的客侨村落空间格局特色。
（3）富有客侨特色的排屋楼建筑群。
（4）多元的历史人文遗产。

三、保护范围及保护控制措施
黄洞村历史文化名村保护范围总面积17.99公顷，其中核心保护范围3.06公顷，分别为田心村新围核心保护范围、田心村旧围核心保护范围和岭南村核心保护范围；建设控制地带14.93公顷，分别为田心村新围片区以及田心村旧围和岭南村片区。
1.核心保护范围划定和保护控制要求
1.1 核心保护范围由以下部分组成：
（1）田心村新围核心保护范围：面积0.89公顷，北至山脚，西至客家排屋建筑群西侧，东距黄洞路30米，南至百果园北侧。
（2）田心村旧围核心保护范围：面积1.39公顷，北至信坤楼，西至曾氏宗祠前风水塘，东至玉皇顶，南至黄洞田心路。
（3）岭南村核心保护范围：面积0.78公顷，北至岭南世居前的风水塘，西至岭南世居西侧巷道，东至东侧街巷，南至象岭北侧道路。
1.2 核心保护范围保护控制要求如下：
（1）在核心保护范围内严格保护传统街巷空间与格局。
（2）核心保护范围内不得进行新建、扩建活动，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外；在核心保护范围内进行新建、改建、扩建等建设活动，不得改变传统格局和历史风貌。
（3）新建、改建、扩建建筑高度应控制在8米以下，檐口高度不宜超过7米，建筑的高度、体量、尺度、立面材料、色彩等应与名村历史风貌相协调。
（4）核心保护范围内的不可移动文物，按照《中华人民共和国文物保护法》等相关的文物保护管理规定进行保护。
（5）与传统风貌不协调的其他建筑的整治更新，一般建（构）筑物的危破房重建及必要的基础设施和公共服务设施新建、改建、扩建等，不得改变传统格局，其建筑风格要与历史风貌协调。
2.建设控制地带划定和保护控制要求
2.1 建设控制地带范围如下：
田心村新围片区，面积2.77公顷，北至大岭古，西距观合楼20米，东至黄洞路，南至百果园。
田心村旧围和岭南村片区，面积12.16公顷，北至田心村旧围北侧村道，西至黄洞路，东至玉皇顶，南至象岭。
2.2 建设控制地带保护控制要求如下：
（1）建设控制地带内应保护历史建筑、推荐历史建筑、推荐传统风貌建筑，历史街巷走向以及古井等历史环境要素，保护原有街巷肌理和开放空间的连续性和完整性。
（2）禁止开展任何对历史建筑以及其他传统建（构）筑物构成破坏性影响的活动；禁止在建设控制地带内进行开山、采石、开矿等活动；禁止生产或储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品或新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。
（3）建设控制地带内新建、改建、扩建在高度、体量、色彩等方面应与核心保护范围风貌相协调。新建、改建、扩建高度控制要求以建筑高度控制规划图为准。

四、保护对象
根据法定体系确定本次保护规划保护物质层面和非物质层面，包括山水景观格局、村落空间格局、市级文物保护单位、未定级不可移动文物、历史建筑、推荐历史建筑、推荐传统风貌建筑、历史街巷、历史环境要素、非物质文化遗产与传统文化等。

附表1：村域保护要素一览表
	[bookmark: _Hlk102235338]保护分类
	保护内容
	保护对象

	物质文化遗产
	山水格局
	山岗
	南门山、玉皇顶、狮岭、象岭、大岭古、草堆岭、奄吓岭、照布岭、石角排等

	
	
	河涌水系
	黄洞水、石马河、黄洞水库

	
	整体空间格局
	“两山夹一水”、轿形及狮子滚绣球的风水格局，以宗祠为中心的空间格局、人工防御系统

	
	东莞市文物保护单位（1处）
	洪全福故居

	
	未定级不可移动文物（16处）
	[bookmark: _Hlk205480408]迴龙庵、定公楼、慎修楼、钦华楼、儒修楼、春来楼、耀公楼、敖贵楼、观合楼、兆龙楼、祥鹏楼、信坤楼、辉公楼、运钿楼、新围场客家排屋、灼华楼

	
	历史建筑（5处）
	钦华楼、儒修楼、观合楼、运钿楼、新围场客家排屋

	
	推荐历史建筑
（1处）
	岭南村南十一巷10号民居

	
	推荐传统风貌建筑（28处）
	田心村北三巷4号民居、田心村北三巷6号民居、田心村旧围门楼、曾氏宗祠、田心村南四巷民居、田心村南六巷民居、田心村南五巷民居、田心村南七巷6号民居、田心村南七巷民居、田心村北十七巷2号民居、田心村北十四巷4号民居、田心村北十七巷民居、田心村北十三巷9号民居、田心村北十八巷18号民居、田心村北十八巷27号民居、田心村北十八巷10号民居、田心村北十八巷25号民居、田心村北十三巷8号民居、田心村北十八巷13号民居、岭南村东二巷12-16号民居、岭南村东三巷1-3，9-11号民居、郑氏宗祠、岭南村东五巷10-13，14-16号民居、岭南村东十二巷1，10号民居、岭南村东十一巷1-9号民居、岭南村东十巷1-3,6-10号民居、岭南村东九巷民居、岭南村东八巷1-6号民居

	
	历史街巷（6处）
	主要为岭南村东五巷、田心村新围三巷、田心村新围六巷、田心村新围七巷、田心村新围八巷、田心村新围九巷

	
	历史环境要素
（13处）
	古井（3处）、古树（3株）、石板路（2处）、石台阶（2处）、风水塘（2处）、古碑文（1处）

	非物质文化遗产与传统文化
	传统音乐
	凤岗客家山歌（省级）
	曲目、艺人、山歌社

	
	传统舞蹈
	麒麟舞（优秀传统文化）
	麒麟舞表演、麒麟舞队、宗亲联谊活动

	
	民俗
	客家传统婚俗（市级非遗）
	婚礼仪式、婚礼游线、活动场所、婚礼相关手工艺品、相关传承人

	
	
	祭祖（优秀传统文化）
	祭拜活动、宗祠

	
	
	七月七喝七姐水（优秀传统文化）
	“七姐水”取水点、“取七姐水”路线、“喝七姐水”仪式

	
	重要历史事件
	洪全福在清同治三年太平天国运动失败后逃匿到黄洞村，后转至香港参加同盟会，为孙中山运输武器，支持革命。

	
	历史故事与传说
	[bookmark: _GoBack]陈国魁棍打海犀牛、亚解力退粮差、“十三位公”之传、十字生财等

	
	地名文化遗产
	重要山名、水系名称以及历史街巷名称



附表2：历史文化保护管控一览表
	管控层次
	管控要求

	自然景观环境
	（1）整体保护黄洞村自然山体、水系。
（2）保护照布岭、奄吓岭、石角排等山体，禁止开挖、侵占、破坏山体的行为；合理利用山水环境格局，做好景观视线通廊。
（3）保护石马河及沿岸景观，禁止违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动。

	传统空间格局
	（1）保护“山-村-风水塘”的村落肌理和空间格局。
（2）保护黄洞村背山面水的风水格局及“非”字形街巷布局空间，整理疏通街巷。保护田心村新围场背靠青山，左右青山连绵，面向平原的轿形风水格局。
（3）保护承载黄洞村客侨文化的历史景观，保护村落风水塘及其周边开敞空间、古树、古井、石板路、石台阶等与排屋、碉楼等共同构成的历史景观及环境，维护黄洞村客侨村落的历史景观特征。

	传统街巷
	一类传统街巷
	严格保护传统街巷的空间尺度及界面的连续性与完整性。整治传统风貌已有局部轻微破坏的地段。保护有传统特色的路面铺装，修缮和整治应采用传统工艺，禁止使用磨光板等与历史风貌不协调的现代材料铺砌。

	
	二类传统街巷
	保护传统风貌较好的传统街巷，严格保护街巷格局和肌理。全面整治传统风貌已被破坏的地段，整治改造不协调建筑中的超高建、构筑物，整饬色彩及造型不协调建筑。新建房屋必须符合有关控制要求。

	绿化景观
	（1）保护古树名木、古树名木后续资源。保护村落内大树。
（2）保护村落中的自然生态和绿化景观。保护村落内的片状绿地。同时结合建筑物房前屋后及屋面的四小园建设，形成点、线结合的分散式绿化格局。
（3）绿化应当选择适宜的树种，优先选用乡土树种。
（4）改造提升黄洞路两侧街道绿化，部分恢复黄洞水水体景观意向，设置黄洞水历史记忆标识，使之成为贯穿古村落的绿化景观。

	景观视廊
	（1）重点轮廓线控制。严格保护山形、山体轮廓线和制高点；重点控制村落整体轮廓线，保护以碉楼为制高点，以祠堂为中心，与排屋形成的错落有致的空间肌理；新建建筑与周边建筑、自然空间之间应保持良好的视觉关系。
（2）从古村落望向周边山体的视线通廊。以田心村旧围片区、田心村新围片区、岭南村片区重要空间节点为观景视点，建立通往周边山体的景观视线通廊。
（3）从黄洞路望向村落的景观视线通廊。保证黄洞路沿线形成良好的观赏村落、山体等景观视线。

	风貌控制引导
	核心保护范围与建设控制地带
	建筑风貌应体现客侨民居的建筑特征。建议采用坡屋顶形式，外立面以土黄色调、青灰色和白色为主，宜使用传统建筑技艺、传统材料以及客家传统装饰纹样。

	
	建议对临街风貌与传统风貌不协调的建筑进行整治
	构筑物、不协调的室外装饰物、空调室外机等外露设备设施、广告牌匾等，在整治和新建中应与传统风貌相协调。建筑外立面的装饰装修，应与建筑分类保护和整治措施规划相协调，形成连续、协调的景观界面。

	
	新建建筑风貌
	新建建筑风貌应融合客侨风格，保证村落整体风貌协调。新建工业区避免采用大体量的工业建筑形式，建议采用退台式、小体量的建筑形式或屋顶绿化，与周边山体和历史环境相呼应。

	建筑高度
	（1）各级不可移动文物、历史建筑、推荐历史建筑、推荐传统风貌建筑，应维持原有高度不变。
（2）核心保护范围内，新建、改建或扩建必要的公共服务设施，以及其他建构筑物整治改造时，檐口高度不宜超过7米，建筑高度不超过8米，建议采用坡屋顶。
（3）建设控制地带内，结合现状建设情况和规划控制措施，以尊重现状建筑高度为基础，新建、扩建、改建建筑高度进行退台式分区域控制，以建筑高度控制规划图为准。
建控I区：新建、改建或扩建建筑层数不宜超过四层，檐口高度不宜超过14米，建筑高度不宜超过16米；
建控II区：新建、改建或扩建建筑高度不宜超过23米。



